Instrukcja montażu silnika do pawilonów basenowych
Wprowadzenie
Na produkcji instalujemy prawie wszystkie elementy niezbędne do pracy silnika: mocowanie silnika na dolnym profilu sekcji, zaczepy między modułami oraz parowanie pilota sterowania.
Klient musi przykręcić sam silnik do mocowania na module i wyregulować zaczepy modułów.
Przygotowaliśmy dla Państwa dwie instrukcje montażu silnika:
1. Instrukcja po przygotowaniu na produkcji.
2. Szczegółowa instrukcja z przygotowaniem otworów do mocowań i montażem wszystkich elementów.
Dołączona jest również instrukcja programowania pilota sterowania i parowania drugiego pilota.
Przygotowanie
Na początku należy przygotować miejsce pracy: montaż silnika i regulację dla jego prawidłowej pracy.
Zaleca się montaż silnika na już zamontowanym pawilonie i przygotowanej równej powierzchni, po której będzie poruszał się silnik.
Powierzchnia powinna być równa zarówno pod prowadnicami pawilonu, jak i w strefie ruchu silnika.

[image: Obraz zawierający ziemia, podłoga, okno, szkło/szklanka

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

Montaż silnika
W przygotowane miejsca na module przykręć mocowania silnika.
[image: Obraz zawierający ziemia, na wolnym powietrzu, samochód, siedzenie

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający osoba, paznokieć, palec, w pomieszczeniu

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

[image: Obraz zawierający Aluminium, Materiał kompozytowy, osoba, ziemia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający ziemia, na wolnym powietrzu, okno, samochód

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
Zamontuj silnik: mocowania na silniku powinny wejść w mocowania na module.
Przykręć je na miejscu, ale nie dokręcaj mocno — później będzie potrzebna regulacja.

[image: Obraz zawierający Aluminium, metal, Materiał kompozytowy, linia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający obuwie, ziemia, Materiał kompozytowy, Aluminium

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający narzędzie, osoba, paznokieć, Sprzęt domowy

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający stal, metal, Aluminium, samolot

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]




Parowanie pilota sterowania
Teraz należy sparować pilota sterowania z silnikiem, a drugi pilot z głównym.
Jest to konieczne, jeśli na produkcji nie wykonano parowania lub jeśli silnik jest montowany na pawilonie nieprzygotowanym do instalacji dodatkowego sprzętu.

[image: Obraz zawierający tekst, paragon, Materiały biurowe, pismo odręczne

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
1. Rozkręć blok sterowania.[image: Obraz zawierający tekst, elektronika, przewód, Inżynieria elektroniczna

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający przewód, Instalacja elektryczna, elektronika, Inżynieria elektroniczna

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
2. Odłącz jedną klemę akumulatora i panel słoneczny.
3.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski C i BPG.
4.  Podłącz z powrotem klemę akumulatora, nadal trzymając przycisk BPG.
5.  Zwolnij przycisk.
6. Złóż blok sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.

[image: Obraz zawierający tekst, Inżynieria elektroniczna, elektronika, Instalacja elektryczna

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający tekst, elektronika, Inżynieria elektroniczna, przewód

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]


[image: Obraz zawierający Instalacja elektryczna, Koszulka termokurczliwa, elektronika, łącznik

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, design

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]




Regulacja silnika
1. Wyreguluj wysokość koła silnika i wypoziomuj sam silnik.
2. Następnie zabezpiecz mocowania łączące silnik z modulem.
3. Złóż obudowę bloku sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.
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[image: Obraz zawierający metal, Część samochodowa, stal, srebro

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający osoba, stal, inżynieria, Aluminium

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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[image: Obraz zawierający Aluminium, w pomieszczeniu, podłoga, design

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający ziemia, stal, Aluminium, Światło dzienne

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

4. Sprawdź działanie silnika i pilotów sterowania.
5. W razie potrzeby można za pomocą mocowania silnika do modułu nieco mocniej przycisnąć koło i zabezpieczyć tę pozycję.
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Regulacja zaczepów modułów
1. W pierwszym module z tyłu, wewnątrz profilu, znajduje się zaczep, który jest wpuszczony do oporu.
[image: Obraz zawierający okno, metal, na wolnym powietrzu, blisko/zamknięte

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
2. Na dolnej części drugiego modułu znajduje się zaczep, za który zaczepi się pierwszy moduł podczas otwierania — on również jest dokręcony do oporu. Zadanie polega na regulacji za pomocą zaczepu pierwszego modułu.
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[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, metal, Część samochodowa, stal

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający okno, lustro, na wolnym powietrzu, ziemia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
3. Drugi moduł należy wsunąć pod pierwszy i za pomocą dwóch śrub regulacyjnych ustawić położenie zaczepu tak, aby drugi moduł pewnie się zaczepił.
[image: Obraz zawierający osoba, paznokieć, na wolnym powietrzu, dłoń

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający na wolnym powietrzu, metal, Część samochodowa, droga

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający metal, stal, na wolnym powietrzu

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
1. Na tej samej zasadzie wykonuje się regulację z drugiej strony modułu.
2. Następnie regulowane są moduły drugi i trzeci, potem trzeci i czwarty, czwarty i piąty — kolejność zależy od liczby sekcji pawilonu.
[image: ]

Zakończenie
Dokonano montażu i regulacji silnika dla pawilonu.
W zależności od typu pawilonu, liczby sekcji lub innych czynników montaż może się różnić. Na przykład może to być system z dwoma silnikami lub inne indywidualne rozwiązanie.
Mimo to sama zasada i kolejność wykonania montażu i ustawień pozostaje taka sama.
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