Instrukcja przygotowania otworów mocujących i montażu silnika
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Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
Silnik jest standardowo montowany w pierwszym module pawilonu, po stronie bez bocznych drzwi.
Umieść silnik bliżej ściany frontowej i równomiernie względem otworu między pierwszą a środkową łuką.

[image: ] Oznacz miejsca do wiercenia i montażu nitów gwintowanych (nitonakrętek)
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Przyłóż mocowania do profilu przed wierceniem — umieść je pod górnym profilem z występem.
Upewnij się, że oznaczenia są poprawne.[image: ]
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Wywierć otwory.
W razie potrzeby wykonaj fazowanie pod nit.
Zamontuj nity gwintowane.
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> Po tym etapie można przymocować silnik do modułu pawilonu.
Parowanie pilota sterowania
Teraz należy sparować pilota sterowania z silnikiem, a drugi pilot z głównym.
Jest to konieczne, jeśli na produkcji nie wykonano parowania lub jeśli silnik jest montowany na pawilonie nieprzygotowanym do instalacji dodatkowego sprzętu.
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Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
1. Rozkręć blok sterowania.[image: Obraz zawierający tekst, elektronika, przewód, Inżynieria elektroniczna

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
2. Odłącz jedną klemę akumulatora i panel słoneczny.
3.  Naciśnij i przytrzymaj przyciski C i BPG.
4.  Podłącz z powrotem klemę akumulatora, nadal trzymając przycisk BPG.
5.  Zwolnij przycisk.
6. Złóż blok sterowania i zamontuj wszystkie elementy na swoje miejsca.
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Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]
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Przygotowanie otworów pod zaczepy modułów
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Na trzecim łuku modułu oznacz otwory, przez które montowane będą zaczepy.
Zaczepy wsuwane są do oporu do wewnątrz do transportu.
Zaczepy montowane są z obu stron.
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Montaż zaczepów na kolejnych modułach
Oznacz i zamontuj zaczepy na drugim, trzecim, czwartym i piątym module.
Mocowanie odbywa się na dolnej części profilu modułu po obu stronach.
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Po zamocowaniu wszystkich modułów i zaczepów postępuj zgodnie z instrukcją montażu i regulacji silnika dołączoną do sprzętu
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